

www.daiputech.com



**品牌：戴浦**

**型号：DP-UK310**

**USB 高清会议摄像机**

**1080P30 视频输出**

**产品概述**

UK 系列摄像机，是戴浦科技最新设计的一款超高性价比的视频会议 PTZ 高清彩色摄像机，具有 30FPS 的高帧率。可以在企业会议 室、教室、培训中心和医疗室捕捉到高质量的彩色视频图像。方便扩展连接全向全向麦克风，或者多台摄像机 串联，减少电脑 USB 口占用率。

**产品特点**

**低噪声高信噪比**

**超清晰多层次画质的感受**

**宽带曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强。**

**真正的 FULL HD 高清 图像**

采用 1/2.8 英寸，210 万有效像素的高品质 HDCMOS 传感器，可实现 1080P30 超高分辨率的优质图像。输出帧频最高可达 30 帧/秒。 在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。

**高清、多格式视频输出**

标准 USB2.0 接口，可时时输出连续图像，支持制式：1080P30、720P30、640X480P30、320X240P30 等多种视频制式。



**RS232C/RS485 控制方式（VISCA 协议/Pelco-D/Pelco-P）**

常规使用 RS-232C 及 RS485，可对摄像机的所有设定以功能操作，进行远程高速通讯控制。

**应用场合**

视频会议、远程医疗、教育培训、智慧党建等

北京戴浦科技有限公司 400-965-1080

www.daiputech.com

**技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | 戴浦DP-UK310 |
| 摄像机、镜头参数 |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器 |
| 有效像素 | 16：9 210万有效象素 |
| 视频格式 | USB2.0: 1080p30，720p30，640X480p30, 320X240p30,640X480p30/15/10/7.5,640X360p30/15/10/7.5 |
| 镜头变倍 | 10倍光学变焦，f＝5～50mm |
| 视角 | 55°(广角端)～5.3°(远端)  |
| 最低照度 | 0.1Lux |
| 白平衡 | 自动/室内/室外/手动 |
| 聚焦 | 自动/手动 |
| 信噪比 | >52dB |
| 输入/输出接口 |
| 高清视频接口 | USB2.0 |
| 控制信号接口 | 8芯 mini DIN(RS232)/3.81座子（RS485） |
| 控制信号格式 | 起始位：1位、数据位：8位、停止位：1位、波特率：9600/4800/2400bps |
| 电源接口 | HEC3800电源插座 |
| 支持操作系统 | Windows，Mac OS,Android,Linux |
| USB通讯协议 | UVC1.1 |
| 编码方式 | MPEG/YUY2 |
| 常规参数 |
| 机械性能 | 水平转动：±180度；俯仰转动：-90度～+90度 |
| 水平控制速度：1-100°/秒；俯仰控制速度：1-60°/秒 |
| 预置位速度：水平：100°/秒，俯仰：60°/秒 |
| 预置位精度：0.1度 |
| 预置位数量：255个用户可设置预置位 |
| 颜色 | 莫兰迪灰色 |
| 电源适配器 | AC110V-AC220V转DC12V/2A |
| 输入电压 | DC12V(DC11.5-DC12.5V) |
| 功耗 | 10W(最大) |
| 储藏温度 | -10℃到+60℃ |
| 工作温度 | 0℃到+45℃ |
| 尺寸（宽X高X深） | 172mmX175mmX183mm |
| 重量（净重） | 2.5KG(1.3KG) |
| 使用环境 | 室内 |

北京戴浦科技有限公司 400-965-1080