**便携式多功能无线领夹麦克风**



**产品介绍**

本产品是一款便携式领夹式麦克风，是一款高品质的录音设备，采用微型麦克风设计，360°拾音。应用最新语音处理算法，产品具有AI降噪，增益控制等语音处理功能，在不同的环境下都能够实现清晰、稳定的录音效果，主要用于录制语音、采访、直播、vlog拍摄等场合，能够为用户提供出色的音质体验。

**关键的客户效益**

* **高品质使用体验**

应用高端智能语音处理技术，能够360°全方位清晰收音，低失真、低延时，真实还原人声。自带音频降噪能力，在人声嘈杂、复杂环境声等不同场景下提供清晰、高保真、专业的声音录制。增益调节按键，可根据实际使用情况自行调节增益大小。

* **安全、稳定的传输**

发射端和接收端采用2.4G无线传输技术，使用更加灵活，自适应跳频技术，大大提升了抗干扰能力，音频可在100米空旷无遮挡范围内传输，在直播间、工作室和户外等常见环境中均可稳定传输。接收器都带有LED显示屏,信号状态、模式状态、降噪情况、电量状态、充电状态等及时可见。

* **便携、多功能**

其时尚的外观设计，可随时随地使用。即插即用、方便携带。

满电续航可达14小时左右，轻松应对长时间的使用需求。

可根据实际使用环境自由选择使用单台或者两台设备使用。配对简单，开机后即可自动进行级联配对。

**功能特点**

* **AI降噪**
* **低延时**
* **状态实时显示，接收器实时显示当前增益大小，电量状态、降噪情况等**
* **100米远距离稳定接收**
* **新2.4G无线技术。发射器、接收器自动连接配对**
* **增益控制，可自行调节发送增益大小**
* **防风设计，可配备防风罩有效抑制风噪**
* **防震动，有效降低震动对音质的影响**
* **适用于各智能设备**
* **轻巧便携**

|  |
| --- |
| **产品参数** |
| **基本信息** |
| 尺寸 | 长：55mm 宽：35mm 高：17mm |
| 颜色 | 白色 |
| 重量 | 发射器净重：28g（单个） 接收器：≈28g |
| 电池容量 | 400mAh |
| 电流电压 | 5V200mA |
| 使用时长 | ≈14小时 |
| 充电时长 | ≈2.5小时 |
| 连接距离 | 100米 |
| 连接 | 接收端通过type-c和lighting连接手机或通过3.5mm接口连接相机、电脑等设备 |
| 支持操作系统 | Android、IOS、鸿蒙、Windows、macOS等系统 |
| 环境要求 | 温度：0ºC至44ºC；湿度：20%至85%（无冷凝）；存储温度：-10°C~55°C；噪声水平：<48db；混响时间：<0.5 秒 |
| **音频特点** |
| 麦克风 | 全指向麦克风灵敏度：-38 dB94dB SPL@1KHz信噪比：65dB94dB SPL@1KHz，A-weight |
| 麦克风音频采样率 | 48KHz |
| 频响 | 100~24000Hz |
| 麦克风数量 | 1个全指向性麦克风 |
| 音频特性 | AI降噪、自动增益控制、智能动态降噪 |
| 拾音距离（半径） | 2米 |
| **无线参数** |
| 工作频率 | 2.4GHz |
| **主机配置** |
| 接口 | 发射器：Type-C接口接收器：Type-C接口、3.5mm音频接口 |
| 按键 | 发射器：开关机按键、AI降噪开关键、增益控制按键接收器：开关机按键 |
| 包装清单 | 接收端\*1、发射端\*2、防风罩、USB充电线\*1、3端3.5mm转接线\*1、Type-C转type-c转接头\*1、Type-C转lighting转接头\*1、保修卡\*1、说明书\*1 |



电话：088-88888888 传真：088-88888888 E-mail:docer@docer.com 地址：XX省XX市XX路XXX工业园888号